# HealthyYou Ултразвуков дифузер за ароматерапия

Благодарим ви, че избрахте ултразвуковия дифузер за ароматерапия **HealthyYou**. Моля, прочетете тези инструкции внимателно и ги съхранявайте на безопасно място за бъдещи справки.

**Как да включите дифузера?**

1. Поставете дифузера на равна повърхност и издърпайте капака нагоре (фиг.1)
2. Свържете адаптера за захранване към дъното на дифузера (фиг.2)
3. Добавете вода и етерично масло в дифузера. Не наливайте вода над маркировката МАХ или максимум 400 мл. Не използвайте вряща вода. Не доливайте вода, когато дифузерът е включен. Препоръчваме да добавите 2-3 капки масло на всеки 100 мл. вода (фиг.3)
4. Поставете капака върху основата на дифузера. Дифузерът не бива да бъде включван без да сте поставили капака (фиг.4)
5. Включете дифузера към електрическата мрежа.
6. **LIGHT бутон – включва светлините в различни цветове (фиг.5)**
	1. Натиснете бутона, за да включите светлините. Цветовете ще се редуват и свенят автоматично.
	2. Натиснете отново бутона, за да изберете цвят. Всяко следващо натискане на бутона, ще сменя цвета докато достигнете до желания от вас цвят. Всеки цвят има ярък и приглушен вариант. При всяко натискане на бутона ще чувате единичен звуков сигнал.
	3. За да изключите светлините, натиснете и задръжте бутона за 1.5 секунди. Ще чуете 2 последователни звукови сигнала.
7. **MIST бутон – включва струята (бутон за Wi Fi свързване на дуфезера) (фиг.6)**
	1. Силата на струята може да се регулира чрез натискане на бутона. Едно натискане за слаба струя, две натискания за силна струя.
	2. **Wi Fi свързване** – натиснете и задръжте бутона, докато светлинният индикатор започне да мига 2 пъти бързо и 1 път бавно. Ще чуете 2 последователни звукови сигнала.
8. Включване на **Wi Fi -** Натиснете и задръжте бутона MIST, за да включите Wi Fi режима. Ще чуете 2 последователни звукови сигнала. Задръжте докато светлинният индикатор премине от 2 бързи и 1 бавно примигвания в примигване на равни интервали.
9. Препоръчваме да изхвърлите водата от резервоара на дифузера, ако няма да го ползвате.
10. Когато свържете дифузера с електрическата мрежа, той не се включва автоматично.
11. Дифузерът ще се изключи автоматично, когато нивото на водата е недостатъчно.

**ВНИМАНИЕ!**

* Силата на струята може да варира, това е нормално.
* Факторите, които могат да повлияят на интензитета на струята са водата, влажността, температурата, въздушни течения.
* Дифузерът се изключва автоматично, когато водата свърши.
* Употребявайте само 100% натурални етерични масла. Ако използвате други синтетични или масла не неясен произход, които съдържат химически компоненти, ароматизатори или добавки, те могат да повредят уреда ви. Гаранцията на уреда не покрива и не важи в тези случаи.
* Преди да използвате различно масло, почистете уреда си.

**ИНЦИДЕНТИ**

В случай, че съборите или бутнете уреда, докато той работи, моля следвайте следните стъпки, за да избегнете повреда:

1. Изключете уреда от електрическата мрежа и отворете капака.
2. Излейте водата, ако има останала такава в контейнера за вода.
3. Изтръскайте нежно уреда, ако смятате, че в него е попаднала вода (особено в отвора за въздух). Оставете за 24-48 часа на проветриво място, за да изсъхне.

**ПОЧИСТВАНЕ**

След 5-6 употреби или 3-5 дни употреба, моля почистете вашия уред както следва:

1. Изключете уреда от електрическата мрежа и махнете капака.
2. Излейте водата, ако има останала такава в контейнера за вода.
3. Добавете малко количество мек почистващ препарат, почистете контейнера и подсушете с чиста кърпа или хартия. Не подлагайте дифузера под течаща вода, това ще го повреди. Пазете входа за въздух, който се намира на контейнера за вода.
4. Запомнете картинката по-долу и изливайте от срещуположната на входа за въздух страна както е показано на лявата снимка.
5. Не използвайте киселинни или ензимни препарати, защото те могат да реагират и отделят вредни газове или да причинят повреда на уреда. Гаранцията на уреда не покрива и не важи в тази случаи.
6. Използвайте само нежен почистващ препарат.

**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

* Не ремонтирайте уреда сами. Свържете се с нас, ако имате проблем с експлоатацията на уреда.
* Не включвайте уреда, ако в него няма вода.
* Не пипайте ултразвуковия модул.
* Чистете редовно уреда си, за да избегнете повредата му.
* Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато го почиствате.
* За да е чист уреда ви, след употреба излейте останалата вода от страната срещу отвора за въздух и го подсушете.
* Попадането на чисто етерично масло в контейнера, можа да доведе до корозия. В случай, че разлеете масло в дифузера, почистете го.
* Използвайте само мерителната чашка, за да наливате вода в дифузера. Не наливайте вода в дифузера директно от чешмата.
* Не включвайте струята срещу мебели, дрехи или стени.
* Пазете уреда от директна слънчева светлина, отоплителни източници, климатици или вентилатори.
* Винаги поставяйте уреда на равна, гладка повърхност. Не поставяйте върху мокет, килим, завивка или друга мека повърхност.
* Пазете далеч от електроника.
* Изчакайте 60 минути преди отново да включите уреда си, за да избегнете повреда на ултразвуковия модул.
* Не използвайте газирана вода в уреда.
* НИКОГА не премествайте уреда, докато работи.
* Не докосвайте никоя част на уреда с мокри ръце.
* Пазете далеч от деца и животни. Не разрешавайте на децата ви да играят с уреда без надзор. Уредът не е предназначен за деца или хора, които не знаят как да го ползват.
* В случай, че забележите дим или нагар, изключете уреда веднага.

**ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Проблем | Решение |
| Не мога да включа или изключа уреда | 1. Няма достатъчно вода в уреда. Налейте вода.
2. Уредът не е включен в електрическата мрежа. Проверете захранването: изключете, проверете кабела и включете отново.
 |
| Няма струя или струята е неравномерна | 1. Няма достатъчно вода или водата е над максималното ниво. Долейте вода като не превишавате максималното ниво от 400 мл., което и отбелязано с МАХ линията.
2. Ултразвуковият модул е замърсен. Почистете уреда съгласно инструкциите.
3. Капакът не е поставен правилно. Поставете го правилно.
4. Входът за въздух на дъното на дифузера е мръсен/прашен. Избършете го с влажна кърпа.
 |
| Протича вода | 1. Капакът не е поставен правилно. Поставете го правилно.
2. Температурата на помещението е много ниска или влажността е много висока. В този случай, влажната струя може да доведе до конденз и образуването на водни капки.
 |

**МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ eWeLink**

Свалете приложението eWeLink от App Store или Google Play. Тази функция е приложима за телефони, които поддържат eWeLink.

**Sign Up (Регистрирайте се)**

1. Въведете телефонния код на България
2. Въведете вашия имейл адрес/телефонен номер
3. Паролата ви трябва да бъде равна или с повече от 8 знака
4. Ще получите смс код за верификация на вашия телефон. Въведете го.

Ако възникне проблем, моля рестарирайте мобилното приложение и започнете отново.

**Свързване с дифузера**

1. Включете дифузера в режим на свързване като включите в ел.мрежа, след което натиснете и задържите бутона MIST докато светлинният индикатор започне за мига с 2 бързи и 1 бавна светлини. (Вижте т.8 от раздел Как да включите дифузера)
2. Кликнете на бутона със знак +
3. Кликнете върху бутона NEXT
4. Въведете данните за достъп на приложението до вашата домашна Wi Fi мрежа – име и парола и кликнете върху бутона NEXT.
5. Дайте име на вашия уред. Важно:
	1. Името на уреда ви може да съдържа само букви и цифри.
	2. Ако вашата домашна Wi Fi мрежа не изисква парола, оставете полето за парола празно.
	3. Уредът работи само с 2.4 гигахерца мрежи.
6. Ако уредът ви не е онлайн, изчакайте 2-3 минути докато уредът се свърже с вашия рутер.

**КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА eWeLink**

1. Споделено ползване – може да инсталирате мобилното приложение на няколко телефона. Всеки едни от тях ще може да контролира уреда. За целта трябва:
	1. Да има инсталирано приложението eWeLink на телефона си. Следвайте стъпките на Sign Up.
	2. Отворете приложението и бъдете онлайн, докато споделяте управлението на уреда.
	3. Можете да споделите функциите: Add, Edit, Delete, Enable/Disable
2. Таймер:
	1. Приложението поддържа до 8 таймера
	2. Приложението има 3 вида таймер: еднократен, повтарящ се и с отложен старт. Те могат да бъдат настроени, докато сте офлайн, но уредът трябва да бъде включен.
3. Сцена – приложението има 2 вида сцена.
	1. Стандартна сцена – включва всички дифузери, които са асоциирани/разположени в една сцена (помещение) едновременно.
	2. Смарт сцена – не е приложима за дифузери
4. Защита на приложението – един уред може да бъде добавен към един основен акаунт. След като основния акаунт бъде изтрит или се сподели с други, другите могат да добавят уреда.
5. Език – приложението автоматично идентифицира езика на телефона на потребителя и показва съответния език. Може да превключите езика и ръчно.
6. Информация за приложението – ще получите автоматично напомняне, ако излезе нова версия на приложението, моля приемете я. Ако имате въпроси относно приложението, моля свържете се с нас.

**ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ**

1. Рутерът ми няма връзка с интернет, мога ли да ползват локална мрежа? Мога ли директно да свържа към hot spot на телефона ми?
	1. Отговор: Версията на приложението за Андроид поддържа LAN контрол, докато тази на Apple не поддържа.
2. Защо не получавам СМС код за верификация при регистрация на приложението? Защо мобилния ми телефон не се свързва с уреда?
	1. Отговор: Има зададени рестрикции. Селектирайте Allow в процеса на верификация.
3. Защо мобилното приложение показва Offlinе след като съм го свързал с уреда?
	1. След като се свържете и добавите уреда, обикновено отнема 2-3 минути то да се свърже. Ако дълго време сте били Offlinе, вижте светлинния индикатор:

**Индикаторът светва 1 път и за 2 секунди:** уредът не е свързан с рутера. Опитайте следното:

* Интернет връзката е слаба. Проверете връзката и поставете уреда по-близо до рутера.
* Изтрийте уреда в приложението и го добавете отново.
* Уверете се, че рутера ви е 2.4 гигахерца.
* Уверете се, че рутера ви не използва MAC address filtering.

**Индикаторът светва 1 път и угасва за 1 секунда:** уредът е свързан с рутера, но не е добавен успешно в акаунта на потребителя. Опитайте следното:

* Изключете и включете уреда.
* Изтрийте уреда в приложението и го добавете отново.

**Индикаторът светва 2 пъти и угасва за 2 секунди:** уредът е свързан с рутера, но той не работи. Моля, проверете дали рутерът работи.

**Индикаторът свети постоянно:** вие контролирате дифузера.

**Все още имате въпроси?**

**Моля пишете на support@asakuki.com**

**СВЪРЗВАНЕ с Amazon Echo**

1. Свалете и инсталирайте приложенито Alexa (Алекса)
2. Регистрирайте се в Алекса и свържете вашия Echo
3. Добавете eWeLink smart home fan skill. Как?
	1. Кликнете на менюто в горния ляв ъгъл
	2. Кликнете на Skills, за да влезете в магазина
	3. Намерете eWeLink smart home fan skill
	4. Кликнете на eWeLink smart home fan, за да го разрешите
	5. Влезте във вашия eWeLink акаунт и се регистрирайте.
	6. След като се регистрирате успешно, затворете страницата.
	7. Кликнете на DISCOVER DEVICES или на Smart home от менюто, за да намерите уреда.
	8. Намерете уреда ви. Името му е в червено.
4. Готово!
5. След 20 секунди Echo ще ви каже колко уреда е открил. Влезте в Алекса, кликнете на Smart home, за да контролирате вашите уреди.

Важно!

1. Уверете се, че името на вашия уред е на английски език и сте използвали само букви и цифри.
2. За да намерите уреда: Alexa, discover my smart home devices
3. За да включите или изключите уреда: Alexa, turn on diffuser/ Alexa, turn off diffuser
4. За да включите светлините: Alexa, turn diffuser to red (blue, green,yellow,purple,white, orange)
5. За да контролирате яркостта на светлините: Alexa, set diffuser to 10 (20, 30, 40 ….)percent

**Съдържание на пакета**

• 1 x дифузер

• 1 х адаптер за захранване

• 1 x мерителна чаша

• 1 x ръководство за потребителя

**Спецификации**

Модел HY-18 WiFi

Размери 168.5 мм х 215 мм

Тегло 470 гр.

Източник на захранване DC 24V, 650 mA, AC100-240V, 50/60 Hz

Мощност 14W

Дължина на захр. кабел 170 см.

Обем на резервоара за вода 400 мл.

Материал PP/ABS

Ултразвукова честота 2.4 MHz

**Гаранция**

Този продукт е в гаранцията за период от 24 месеца, считано от датата на покупката.

Вносител: ХелтиЮ ЕООД